附件1

张掖市中心城区0-4类声环境功能区划分结果

功能区类别	区域编号	地理边界范围	面积（平方千米）	规划用地	用地现状	噪声执行标准
0类区	规划范围内无疗养区、高级宾馆区和别墅区等需要特别安静的区域，暂不划0类区	0	/	/	/
1类区	1-1	滨河南路－西三环－滨河路－北三环－居延路－屋兰路－马神庙街－北三环－仁宗路－北环路－规划次干路－迎恩街－甘州大道－金泰路－丰乐路－长沙门路－东环路－民主东街－长寿街－马神庙街－税亭街－大衙门街－解放巷－北环路－昭武路－民乐北路－屋兰路－临泽北路－发展大道－兰新高速铁路	10.3946	19.8252	规划主要为居住用地、公园绿地、教育用地等，Ⅰ类用地占地率大于70%	现状与规划基本一致	昼间：≤55dB(A)夜间：≤45dB(A)
1-2	发展大道－高台北路－南华街－临泽北路－玉关路－民乐北路－南华街－山丹北路－昭武路－北环路－马可·波罗大街－劳动街－民主西街－西环路－南环路－祁连路－饮马桥东路－县府南街－西域西路－祁连路－南二环－丽都街－南环路－康乐路－南三环－兰新高速铁路－西环路向西延伸段－南二环－西二环－饮马桥西路－山丹南路－丹霞西路－兰新高速铁路	6.9623
规划主要为居住用地、公园绿地、教育用地等，Ⅰ类用地占地率大于70%	现状与规划基本一致

功能区类别	区域编号	地理边界范围	面积（平方千米）	规划用地	用地现状	噪声执行标准
1类区	1-3	兰新高速铁路－丹霞西路－西三环	1.6345	19.8252	规划主要为居住用地、教育用地、医疗用地、机关团体用地等，Ⅰ类用地占地率大于70%	现状与规划基本一致	昼间：≤55dB(A)夜间：≤45dB(A)
1-4	黑河沿岸与G312及兰新高速铁路交汇处	0.8338
规划主要为公园绿地等，Ⅰ类用地占地率大于70%	现状与规划基本一致
2类区	2-1	兰新高速铁路－西三环－丹霞西路－山丹南路－饮马桥西路－西二环－南二环－西环路向西延伸段－兰新高速铁路－规划边界－滨河南路－内环路－崇业路－振兴路－创业大道－腾飞路－北二路	5.6455	23.5087	规划主要为商业用地、居住用地、公园绿地	现状主要是待建设用地及零星居住用地	昼间：≤60dB(A)夜间：≤50dB(A)
2-2	屋兰路－民乐北路－昭武路－山丹北路－南华街－民乐北路－玉关路－临泽北路－南华街－高台北路－昭武路－临泽北路	1.1082
规划主要为商业用地、居住用地、体育用地等	现状与规划基本一致
2-3	北环路－解放巷－大衙门街－税亭街－马神庙街－长寿街－民主东街－东环路－南环路－丽都街－南二环－祁连路－西域西路－县府南街－饮马桥东路－祁连路－南环路－西环路－民主西街－劳动街－马可·波罗大街	2.5682
规划主要为商业用地、居住用地、公园绿地	现状与规划基本一致
2-4	滨河大道与玉水街交汇处规划边界内区域；滨河路－北三环以北、规划边界以南、仁宗路以西、玉水街南部两侧规划边界内区域	3.3091
规划主要为商业用地、公园绿地、居住用地	现状与规划基本一致
2-5	规划边界－昆仑大道－北二路－金张掖大道－规划边界－东三环－长沙门路－规划路－南二环－金张掖大道－规划边界－南三环－康乐路－长沙门路－丰乐路－金泰路－甘州大道－迎恩街－规划次干路－北环路－仁宗路－S301	9.7772
规划主要为商业用地、居住用地、公园绿地	现状与规划基本一致

功能区类别	区域编号	地理边界范围	面积（平方千米）	规划用地	用地现状	噪声执行标准
2类区	2-6	兰新铁路－规划边界－盛和路－次四路－规划路－甘州大道－焉支东路－焉支西路；兰新铁路北侧、规划边界南侧区域；王家墩村内仓储物流用地	0.9323	23.5087	规划主要为仓储物流用地、商业用地、居住用地	现状与规划基本一致	昼间：≤60dB(A)夜间：≤50dB(A)
2-7	黑河以西、G312以南规划留白用地	0.1682
留白用地	现状为商砼
3类区	3-1	滨河南路－兰新高速铁路－北二路－腾飞路－创业大道－振兴路－崇业路－内环路	1.2086	22.4259	规划主要为工业用地、仓储物流用地，Ⅱ类用地占地率大于70%	现状与规划基本一致	昼间：≤65dB(A)夜间：≤55dB(A)
3-2	规划边界－乌江路－盛和路－焉支西路－焉支东路－甘州大道－规划路－次四路－金张掖大道－北二路－昆仑大道－焉支西路；市污水处理厂	6.2179
规划主要为工业用地、仓储物流用地，Ⅱ类用地占地率大于70%	现状与规划基本一致
3-3	南二环－规划路－长沙门路－东三环－规划边界－金张掖大道	1.4877
规划主要为仓储物流用地，Ⅱ类用地占地率大于70%	现状与规划基本一致
3-4	以城镇开发边界为约束，沿张平公路东西向拓展，沿经二路、经五路南北向拓展	5.7280
规划主要为工业用地，Ⅱ类用地占地率大于70%	现状与规划基本一致
3-5	以城镇开发边界为约束，以张肃一级公路（S18）呈东西向拓展，以张莺公路呈南北向拓展	7.7837
规划主要为工业用地，Ⅱ类用地占地率大于70%	现状与规划基本一致
4类区	4a	一级公路、二级公路、主干路、次干路（主城区、循环园、农产品园）	10.6788

0.4889

0.5631	12.4422	/	/	昼间：≤70dB(A)夜间：≤55dB(A)
4b	兰新铁路、兰新高速铁路	0.7114
/	/